# Aluthermo®-Toimivusdeklaratsioon

**OPTIMA**

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

## Vastavalt määruse (EL) nr 305/2011 lisale III, muudetud Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 574/2014

**Nr. 002-DoP-2015/02/01 vastavalt EN standardile 13984: 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tootetüübi unikaalne identifitseerimiskood: | Vähendatud paksuse ja suure jõudlusega soojusisolatsioonisüsteem Aluthermo Optima aurutakistuskihina. |
| 2. | Kavandatud kasutusotstarve: | Vähendatud paksuse ja suure jõudlusega soojusisolatsioonisüsteem Aluthermo Optima kasutamiseks soojustatud katuse- ja seinakonstruktsioonides. |
| 3. | Tootja: | Aluthermo SA Steinkelt, Galhausen 23 B-4780 Saint Vith Belgia |
| 4. | AVCP süsteem: | Süsteem 3 |
| 5. | Ühtlustatud standard: | EN 13984/ 2013 |
| 6. | Teavitatud asutus: | Teavitatud katselabor nr. 1301, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Bratislava, Slovakkia Vabariik |

7. Deklareeritud toimivus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OLULISED OMADUSED | TOIMIVUS | AVCP SÜSTEEMID | ÜHTLUSTATUD TEHNILISED STANDARDID |
| Veekindlus | veekindel 2kPa juures | Süsteem 3 | EN 13984: 2013 |
| Veeaurukindluse püsivus pärast kunstlikku vanandamist | läbitud |
| Vastupidavus rebimisele: | NPD |
| Veeaurukindlus | (> 33000 +- 7000)  (m2.s.Pa)/kg |
| Tõmbetugevus | NPD |
| Venivus | NPD |
| Tuletundlikkus | NPD | - |

Eespool määratletud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev deklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool määratletud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Saint Vith, 1. veebruaril 2015

## Lambert Jakobs Aluthermo SA üldjuht